**重庆市江津区中心医院**

**消防设施整改工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 安装工程 |  |  |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 1082.2 |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 35.2 |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 11.3 |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 8.3 |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 22 |
| 6 | 031003001001 | 球阀 | [项目特征] 1.类型:球阀 | 个 | 169 |
| 7 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 571 |
| 8 | 030901009001 | 吸热盘安装 | [项目特征] 1.材质:0.3mm钢板 [工程内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 | 个 | 571 |
| 9 | 031201001001 | 管道防锈漆 | [项目特征] 1.油漆品种:醇酸防锈漆C53-1 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 [工程内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 118.88 |
| 10 | 031201001002 | 管道调和漆（白色） | [项目特征] 1.油漆品种:白色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 [工程内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 109.94 |
| 11 | 031201001003 | 管道调和漆（红色） | [项目特征] 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 [工程内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 8.94 |
| 12 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足相关验收规范要求 4.减震器形式及做法:满足相关验收规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 154 |
| 13 | 031001011001 | 管道碰头（DN20） | [项目特征] 1.介质:消防给水 2.碰头形式:综合考虑 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:综合考虑 [工程内容] 1.碰头 2.接口处防腐 3.接口处绝热及保护层 | 处 | 169 |
| 14 | 031001011002 | 管道碰头（DN65） | [项目特征] 1.介质:消防给水 2.碰头形式:综合考虑 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.防腐、绝热设计要求:满足验收规范要求 [工程内容] 1.碰头 2.接口处防腐 3.接口处绝热及保护层 | 处 | 2 |
| 15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:隔墙拆除 2.砌体材质:空心页岩砖 3.拆除高度:3.8m 4.拆除砌体的截面尺寸:宽240mm 5.场内外运距:综合考虑 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m3 | 7.47 |
| 16 | 011610002001 | 铝合金门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:3.3m 2.门窗洞口尺寸: 门2216 2112 2010 2318 2015 3.场内外运距:综合考虑 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.18 |
| 17 | 011610002002 | 铝合金窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:3.3m 2.门窗洞口尺寸:窗0906\*2 1306 1506\*2 1717 1616\*9 3.场内外运距:综合考虑 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 29.59 |
| 18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、纸面石膏板 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 43 |
| 19 | 011302001001 | 吊顶天棚恢复 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨，与原吊顶一致并满足验收规范要求 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚防火型纸面石膏板，与原吊顶一致并满足验收规范要求 | m2 | 43 |
| 20 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:1：2.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 12.9 |
| 21 | 010801004001 | 木质防火门 乙级 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸: 防火门2216 2112 2010 2318 2015 [工程内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 15.18 |
| 22 | 010807002001 | 铝合金防火窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:窗0906\*2 1306 1506\*2 1717 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:8mm厚防火玻璃窗 [工程内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 6.55 |
| 23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 45.6 |
| 24 | 011406001001 | 抹灰面刷乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆，二遍 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 45.6 |